**Kerinox Casalgrande Padana: morbide spatolature e luminosi riflessi effetto metallo**

*La ricercata creatività che da sempre contraddistingue Casalgrande Padana dà vita a* ***Kerinox****, la nuova collezione in gres porcellanato effetto metallo.*

La consolidata tradizione di **Casalgrande Padana** verso il mondo della ricerca e della sperimentazione ha dato vita alla **nuova collezione di lastre in gres porcellanato effetto metallo Kerinox.** L’anima viva del metallo invecchiato e le morbide spatolature stonalizzate del cemento si uniscono all’indefinibile consistenza degli ossidi di metallo e ai riflessi cromati dell’acciaio, creando sorprendenti e originali finiture superficiali. Le diverse riflessioni della luce trasformano apparenti imperfezioni in motivi decorativi capaci di dare forma a mutevoli sensazioni tattili e ad una nuova e ricercata matericità.

Disponibile in quattro varianti di colore (**Antracite**, **Bianco**, **Grigio** e **Sabbia**), in due **formati** (60x60 cm e 90x90 cm) e in tre superfici complementari tra di loro (naturale, lappata e lucida), la nuova **collezione** **Kerinox** si distingue per il ricercato **effetto metallico** della superficie ceramica.


Le tonalità più scure dell’**Antracite** o del **Grigio** evidenziano i lucenti riflessi metallici rendendo le superfici movimentate e scintillanti, mentre quelle più chiare del **Bianco** e del **Sabbia** donano agli ambienti un tocco di luminosità, tra riflessi brillanti e sorprendenti giochi di luce.

*Kerinox Antracite satinato Kerinox Grigio naturale*

*Kerinox Bianco lappato* *Kerinox sabbia satinato*



*Superfici naturale, lappata e satinata*

Dalla cucina alla camera, passando per il soggiorno fino al bagno, il [**gres porcellanato effetto metallo**](https://www.casalgrandepadana.it/it/prodotti/effetto/metallo/)  può essere posato in ogni ambiente della propria abitazione.

Le **lastre ceramiche** **Kerinox** di colore **Bianco**, unite alla brillantezza della finituralappata**,** avvolgono l’interno spazio in un’atmosfera rarefatta e sospesa; la parete, solo parzialmente aperta, mantiene il contatto visivo con il resto del soggiorno donando a tutto l’ambiente una sensazione di luminosità e leggerezza compositiva di grande impatto. Il risultato è un moderno **living open-space,** pronto ad interpretare le mutevoli esigenze del vivere moderno.



*Pavimento: Kerinox Bianco lappato*

Le linee essenziali dal sapore metropolitano e **urban** caratterizzano l’originale living di questa abitazione dove la pavimentazione, in continuità tra l’interno e l’esterno, ne diviene la vera protagonista: grazie alla superficie naturale per interno e antiscivolo per esterno è possibile creare un interessante e armonioso effetto total look.



*Pavimento: Kerinox Grigio*

Ad una sorprendente estetica dall’appeal moderno e sofisticato ricca di sensazioni tattili, la nuova **collezione** **effetto metallo Kerinox** unisce elevate caratteristiche tecnicherendendola adatta a qualsiasi ambiente e settore applicativo: dall’edilizia residenziale all’architettura commerciale, fino agli ambienti ad elevato calpestio come hotel e ristoranti.



*Kerinox Antracite satinato*

**Perché scegliere il gres porcellanato di Casalgrande Padana**

**Elevate caratteristiche tecniche**

Disponibili sia per la tradizionale **posa su massetto con colla** che per la [**posa ad incastro a secco**](https://www.casalgrandepadana.it/it/soluzioni/engineering/pavimento-autoposante-interni/), le **lastre in gres porcellanato di Casalgrande Padana** rappresentano un materiale facile da posare e da pulire, anallergico, ignifugo, duraturo, inalterabile, inassorbente e resistente alla flessione; a qualsiasi latitudine non risente degli sbalzi di temperature e non si deforma, garantendo sempre un’elevata resistenza meccanica che lo rende inalterabile nel corso del tempo.

**Massima igienicità negli spazi**

Grazie alla tecnologia **[Bios Antibacterial®](https://www.casalgrandepadana.it/it/tecnologia/antibacterial/)** le **lastre in gres porcellanato di Casalgrande Padana** sono in grado di abbattere i quattro principali ceppi batterici, contrastare i cattivi odori e l’insorgenza di muffe, lieviti e batteri in qualunque tipologia di ambiente, sia in interno che in esterno; inoltre in presenza di umidità, tradizionale terreno fertile per lo sviluppo della flora batterica, vedono addirittura amplificare i propri effetti benefici.

**Un impegno concreto per uno sviluppo sostenibile**

Le **lastre in gres porcellanato di Casalgrande Padana** sono costituite esclusivamente da materie prime naturali, prive di smalti, plastica e sostanze nocive; ottenute con un processo produttivo a ciclo chiuso, le sofisticate apparecchiature antinquinamento utilizzate consentono il riciclo e il recupero completo di tutte le componenti con emissioni e dispersioni sostanzialmente nulle: 0% emissioni nocive, 100% riduzione dell’impatto idrico, 99,5% di rifiuti recuperati, 74% di energia autoprodotta e 100% imballi eco compatibili. **Casalgrande Padana** ha inoltre adottato un sistema di gestione ambientale conforme al [**Regolamento EMAS**](https://www.casalgrandepadana.it/it/azienda/ambiente-e-certificazioni/) allo scopo di attuare il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali pubblicando una **dichiarazione ambientale** convalidata dall’ente certificatore.



*Kerinox Sabbia satinato*

*Seo description: Scopri la nuova collezione di lastre in gres porcellanato effetto metallo creata da Casalgrande Padana per rivestimenti interni.*

*Seo Title: Kerinox: gres effetto metallo per luminosi riflessi*

*Seo h1: Kerinox Casalgrande Padana: morbide spatolature e luminosi riflessi effetto metallo*