**Gres porcellanato effetto pietra: il total look firmato Casalgrande Padana**

*Idee, suggerimenti e soluzioni per rivestire ogni superficie della propria abitazione con le lastre ceramiche effetto pietra di Casalgrande Padana, per un sorprendente effetto total look.*

Dal fascino delle pietre con la loro inesauribile forza che illumina di bellezza svelando tracce di memorie ancorate nel passato, Casalgrande Padana ha tratto i suggerimenti e le immagini più belle per dare vita ad una vasta gamma di [**lastre in gres porcellanato effetto pietra**](https://www.casalgrandepadana.it/it/prodotti/effetto/pietra/) tecnologicamente innovative e dal design ricercato, composta da **21 collezioni**, **120 differenti texture**, 6 finiture superficiali e 18 formati (dal 15x15 cm fino al 160x320 cm).

Dal pavimento al rivestimento, dall’interno all’esterno, ogni superficie è rivestita con **lastre in gres porcellanato** ispirate alla naturale eleganza della pietra; coniugando praticità e comfort, l’effetto total look conferirà agli ambienti una straordinaria continuità estetica permettendo di creare spazi mono materici dall’avvolgente atmosfera senza tempo.



*Pavimento e Rivestimento: Pietre Etrusche Santafiora*



*Pavimento e Rivestimento: Limestone Beige*

**Stile minimal o urban chic? Via libera al gres porcellanato**

Le diverse collezioni di [**lastre ceramiche effetto pietra**](https://www.casalgrandepadana.it/it/prodotti/effetto/pietra/) di Casalgrande Padana aprono il campo a molteplici combinazioni in grado di soddisfare ogni stile di arredamento, da quello più tradizionale al più contemporaneo e moderno **stile minimal** fino a quello **urban chic.**

Sobrietà, eleganza e modernità sono i tratti caratteristici dello **stile minimalista**; pochi arredi perfettamente accostati ma funzionali, linee squadrate, mobili e sanitari sospesi, colori tenui e omogenei, pavimenti e rivestimenti in gres [**effetto pietra**](https://www.casalgrandepadana.it/it/prodotti/effetto/pietra/) che Casalgrande Padana propone nelle collezioni [**Pietre di Paragone**](https://www.casalgrandepadana.it/it/prodotto/pietre-di-paragone/) **e** [**Pietre Etrusche**](https://www.casalgrandepadana.it/it/prodotto/pietre-etrusche/)**.**



*Pavimento e Rivestimento: Pietre di Paragone Grigio Aitos*



*Pavimento e Rivestimento: Pietre Etrusche Saturnia*

Il colore prediletto per una **casa stile industrial**è il grigio che, in tutte le sue innumerevoli tonalità, si adatta alla perfezione sia al materiale metallico delle lampade che al colore bianco, beige o nero di mobili, pareti e pavimenti. Per il living Casalgrande Padana propone un [pavimento in gres porcellanato effetto pietra della collezione **Pietre Etrusche**](https://www.casalgrandepadana.it/it/prodotto/pietre-etrusche/) che nel color **Tuscania**si abbina alla perfezione con il colore neutro delle pareti e al resto dell’arredamento, creando un ambiente essenziale e luminoso.



*Pavimento e Rivestimento: Pietre Etrusche Tuscania*

Caratteristico dello stile industrial chic è il **loft open space** i cui tratti distintivi sono gli ampi spazi aperti, gli alti soffitti, le finestre di grandi dimensioni e il recupero di alcuni elementi industriali come le finiture grezze in calcestruzzo e i mattoni a vista. Per donare agli ambienti il fascino e il carattere tipici dello **stile metropolitano, Casalgrande Padana propone la continuità tra pavimento e rivestimento con** le [lastre in gres porcellanato della collezione Pietre Etrusche](https://www.casalgrandepadana.it/it/prodotto/pietre-etrusche/)nel colore **Sovana** ispirate alla bellezza dei caldi colori della terra.



*Pavimento e Rivestimento: Pietre Etrusche Sovana*

Estremamente duttile dal punto di vista estetico, grazie allo **spessore sottile della lastra** (4,9 mm e 6,5 mm) e ai versatili e [**grandi formati**](https://www.casalgrandepadana.it/it/soluzioni/engineering/kontinua/) (dal 60x120 cm fino al 160x 320 cm), il gres porcellanato di Casalgrande Padana è un materiale adatto a rivestire tutti i tipi di pareti e piani di lavoro compresi top e tavoli e rappresenta un’ottima scelta anche in caso di riscaldamento a pavimento.



*Pavimento e Rivestimento: Pietre di Sardegna Porto Rotondo*



*Pavimento: Pietra del Cardoso - Rivestimento: Decoro Golden Paint e Pietra del Cardoso*

**Vivere l’outdoor**

L’outdoor è uno spazio di benessere che amplia i confini al chiuso, così giardini, patii, verande, terrazzi o balconi diventano estensioni delle nostre abitazioni dove trascorrere serate all’aperto in compagnia di amici per aperitivi e cene, inebriati dal profumo della frutta maturata al sole o dal dolce profumo di lavanda. Grazie alla superficie naturale per interno e antiscivolo per esterno delle **lastre ceramiche effetto pietra di Casalgrande Padana**, è possibile creare una continuità visiva dando vita ad un interessante e armonioso effetto total look.

Una calibrata gamma cromatica di calde tonalità dove in ogni venatura si nasconde una storia capace di arricchire lo spazio di un antico fascino, si bilancia in modo armonico con ogni stile d’arredo, dal più classico al più moderno, da quello country a quello rustico, restituendo freschezza e originalità ad ogni spazio.



*Pavimentazione: Pietre di Sardegna Cala Luna*

Casalgrande Padana offre un’ampia scelta di lastre monolitiche effetto pietra selezionate dalle collezioni [**Amazzonia**](https://www.casalgrandepadana.it/it/prodotto/amazzonia/), [**Pietra Baugè**](https://www.casalgrandepadana.it/it/prodotto/pietra-bauge/) e [**Pietre di Sardegna**](https://www.casalgrandepadana.it/it/prodotto/pietre-di-sardegna/) che, caratterizzate dallo **spessore di 20 mm**, perfettamente squadrate e rettificate e con superficie antiscivolo, sono ideali per incontrare ogni esigenza progettuale in continuità tra l’interno e il proseguimento in esterno per la pavimentazione di terrazzi, patii, verande o camminamenti sia su manto erboso che su ghiaia. Grazie ai 20 mm di spessore, le lastre ceramiche di Casalgrande Padana possono essere **posate a colla** su massetto garantendo al pavimento una elevata resistenza ai carichi, oppure possono essere posate **a secco** direttamente su sabbia, ghiaia o fondi erbosi consentendo di ottenere un pavimento immediatamente calpestabile senza la necessità di un massetto e senza l’uso di malte e colle. Infine, grazie ad appositi supporti in polipropilene (PP) disponibili con alcune altezze (fisse o regolabili), è possibile la realizzazione di **pavimenti sopraelevati per esterni** che permettono, nell’intercapedine sottostante, il passaggio di impianti elettrici e idrici.



***Pavimento interno Amazzonia Dragon Grey***

***Pavimento esterno Amazzonia Dragon Grey con superficie antiscivolo Grip***



***Pavimentazione interna: Amazzonia Dragon Green Naturale***

***Pavimentazione esterna: Amazzonia Dragon Green con superficie antiscivolo Grip***



***Pavimentazione interna: Pietra Baugè Grigia Naturale – Pavimentazione esterna: Pietra Baugè Grigia con superficie antiscivolo***

**Massima igienicità negli spazi domestici**

Adatto a qualunque ambiente, dal bagno alla cucina, sia in interno che in esterno, [**Bios Antibacterial®**](https://www.casalgrandepadana.it/it/tecnologia/antibacterial/)è in grado di abbattere i quattro principali ceppi batterici, di contrastare i cattivi odori e l’insorgenza di muffe, lieviti e funghi; inoltre in presenza di umidità, tradizionale terreno fertile per lo sviluppo della flora batterica, vede addirittura amplificare i propri effetti benefici.

**Elevate caratteristiche tecniche**

Disponibili sia per la tradizionale **posa su massetto con colla** che per la **posa ad incastro a secco**, le **lastre in gres porcellanato di Casalgrande Padana** rappresentano un materiale inalterabile nel corso del tempo, facile da posare e da pulire, anallergico, ignifugo, inalterabile, inassorbente, resistente alla flessione e agli sbalzi di temperatura.

**Un impegno concreto per uno sviluppo sostenibile**

Le **lastre in gres porcellanato di Casalgrande Padana** sono costituite esclusivamente da materie prime naturali, prive di smalti, plastica e sostanze nocive; ottenute con un processo produttivo a ciclo chiuso, le sofisticate apparecchiature antinquinamento utilizzate consentono il riciclo e il recupero completo di tutte le componenti con emissioni e dispersioni sostanzialmente nulle: 0% emissioni nocive, 100% riduzione dell’impatto idrico, 99,5% di rifiuti recuperati, 74% di energia autoprodotta e 100% imballi eco compatibili. **Casalgrande Padana** ha inoltre adottato un sistema di gestione ambientale conforme al [**Regolamento EMAS**](https://www.casalgrandepadana.it/it/azienda/ambiente-e-certificazioni/)allo scopo di attuare il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali pubblicando una **dichiarazione ambientale** convalidata dall’ente certificatore.